****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА**

**ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ(ПРОЕКТ)**

***от №***

***п. Печенга***

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории муниципального образования городское поселение Печенга**

В соответствии с [Федеральными законами от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"](http://docs.cntd.ru/document/9028718), [от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063) и [Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"](http://docs.cntd.ru/document/902344800), в целях реализации первичных мер пожарной безопасности:, администрация муниципального образования городское поселение Печенга,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах муниципального образования городское поселение Печенга (далее - МО г.п. Печенга), согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2 Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО г.п. Печенга.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**городское поселение Печенга Н.Г. Жданова**

Лист согласования:

Заместитель главы администрации МО г.п. Печенга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Быстров

И.о. начальника финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Филатова

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Воронцов

Исп. Храбрунов О.И.

Тел.: 76-488

Рассылка 7 экз.: дело –1, прокуратура –1, Зам. главы – 1, ООО УК «Жилищный

сервис» -1

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга

от «\_\_\_» июня 2017 года № \_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Помещения, строения** | **Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)** | | | | | |
|  |  | огнету-шители | внутриквартирный пожарный кран | емкость  с  водой | ведро | ящик  с  песком | лопата |
| 1. | Квартиры многоквартирных домов | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
|  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |